	보 도 자 료

보도 일시	2023. 2. 28.(화) 11:00 < 3.1.(수) 조간 >	배포 일시	2023. 2. 28.(화)

담당 부서	국가기술표준원	책임자	과 장	황호준	(043-870-5420)
	제품시장관리과	담당자	연구관	박순영	(043-870-5427)

완구, 서랍장, 콘센트 등 29개 제품 결함보상(리콜)명령

- 국표원, 신학기 용품 등 888개 제품 안전성 조사 결과 발표 -

□ 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 진종욱)은 봄철 신학기를 맞이하여 수요가 많은 학용품(필통, 연필, 지우개 등), 완구, 유아용 섬유제품, 전기·생활용품 등 888개 제품에 대한 안전성 조사를 시행하고 그 결과를 발표하였다.

	< 2023년 정기 제1차 안전성 조사 개요 >
▶ 조사기간 : ’22. 11. ~ ’23. 2. (약 4개월) ▶ 조사대상 : (어린이제품) 학용품(필통, 연필깎이, 연필, 크레용 등), 완구, 유아용 섬유제품(외의류 등), 책상 등 14개 품목 411개 제품 (전기용품) 직류전원장치, 진공청소기, 전지, 모니터, 프린터, 컴퓨터용 전원공급장치, 프로젝터, 노트북컴퓨터 등 26개 품목 329개 제품 (생활용품) 서랍장, 휴대용레이저용품, 이륜자전거, 킥보드, 마스크(방한용 패션용 스포츠용) 등 16개 품목 148개 제품 ▶ 주요 시험항목 : 유해 화학물질, 제품 내구성, 감전보호, 온도시험 등

□ 조사 결과, 유해 화학물질, 내구성, 온도 등 안전기준을 위반한 29개 제품이 적발되었으며, 국표원은 관련 사업자들에 대해 리콜명령(제품의 수거, 파기, 수리, 교환, 환급, 개선조치 등)을 내렸다.

ㅇ 특히, 어린이들이 사용하는 학용품, 완구, 섬유·가죽제품, 선글라스 등 11개 제품에서 유해 화학물질(납, 프탈레이트계 가소제, 노닐페놀 등)이 기준치 대비 최대 352배 초과 검출되는 등 안전기준에 부적합한 것으로 조사되었다.

ㅇ 또한, 과충전 시 발화 위험이 있는 전지, 일정 하중에 견디지 못하고 전도되는 서랍장 등 전기·생활용품 18개 제품도 소비자 안전에 위해를 가할 우려가 있는 것으로 확인되었다.

□ 국가기술표준원은 리콜명령한 29개 제품에 대한 판매 등 시중 유통을 전면적으로 차단하기 위해 제품안전정보센터(www.safetykorea.go.kr) 및 소비자24(www.consumer.go.kr)에 제품정보를 공개하고, 전국 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 위해상품판매차단시스템에도 등록하였다.

ㅇ 아울러, 소비자가 리콜제품 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 카드뉴스를 제작하여 페이스북(www.facebook.com/kats.safetykorea) 등을 통해서도 리콜 관련 정보를 배포할 예정이다.

□ 리콜명령 대상 29개 제품(어린이제품 11개, 생활용품 12개, 전기용품 6개)의 주요 결함 내용은 다음과 같다.

< 어린이제품(학용품, 안경, 완구 등): 11개 >

ㅇ (완구, 어린이용 가죽제품: 4개 제품) 납 또는 폼알데하이드 기준치 초과 완구 2개 및 어린이용 가죽제품 2개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명
에이치아이무역㈜	VEHICLE TOYS	㈜이랜드리테일	롤리트리 공주 리본 펌프스 구두 (라이팅), 핑크
㈜티에스티트레이딩	스마트보드(대)	㈜더그로우	에나멜페니로퍼

ㅇ (어린이용 안경테 및 선글라스, 아동용 섬유제품: 4개 제품) 프탈레이트계 가소제(이하 가소제) 기준치 초과 어린이용 안경테 및 선글라스 2개, 노닐페놀 기준치 초과 아동용 섬유제품 2개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명
주식회사 휴즈랩	텐더 선글라스	㈜유신모자	FK3CPE6303X
주식회사 크리브	LCK9002-C01	수비월드	뽀로로 장갑

ㅇ (학용품, 아동용 이단침대, 기타 어린이제품: 3개 제품) 납 기준치 초과 학용품 1개, 안전 울타리 부적합 아동용 이단침대 1개, 가소제 기준치 초과 기타 어린이제품 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명
저장일정문화용품	레이지스타 실리콘 사각필통	㈜블루페블즈	라비베베 아기소변기
주식회사 이끌림	BED 306(클래식)

< 생활용품(가구, 등산용로프, 압력솥 등): 12개 >

ㅇ (가구: 6개 제품) 안정성 부적합 가구 6개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명
주식회사 심우	[다오름]다린 5단 600 서랍장G 5단서랍장 목재서랍장	㈜위즈바움	[보루네오하우스]라보떼 멀바우 600 5단 서랍장 MB02
주식회사 홈앤픽	스칸디나 레디앙 5단 6칸 800_화이트	㈜이펙스	라온퍼니쳐 띠아모 800 3단 서랍장
태윤인터내셔날	PR_YT0116	㈜스튜디오삼익	몬스 원목 3단 서랍장

ㅇ (등산용로프, 압력솥, 킥보드, 가스라이터: 4개 제품) 인장강도 부적합 등산용로프 1개, 안전장치 부적합 가정용 압력냄비 및 압력솥 1개, 브레이크 제동력 기준치 초과 킥보드 1개, 온도시험 기준치 초과 가스라이터 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명
퍼네스아웃도어	8mm보조자일 로프 안전로프 30미터 코드슬링 자일 8cm스크류카라비너2개포함	(주)랜드웨이스포츠	MOTION KICKBOARD 103
주식회사 아이지코리아	WMF 퍼펙트 플러스 듀오 압력솥(3.0L)	천봉상사	GF

ㅇ (온열팩, 마스크: 2개 제품) 총 납 기준치 초과 온열팩 1개, 가소제 및 총 납 기준치 초과 방한용·패션용·스포츠용 마스크 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명
㈜아크	프리폼 붙이는 핫팩	이호토디자인	M3 마스크 어드벤스루즈

< 전기용품(전지, 콘센트 등): 6개 >

ㅇ (전지, 콘센트, 레인지후드: 6개 제품) 과충전 시험 부적합 전지 3개, 온도상승 부적합 플러그 및 콘센트 2개, 충전부 감전보호 부적합 레인지후드 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명
㈜인테코에이티	21700-5000mAh	㈜서울전기	PSCB02
주식회사 제이티씨글로벌	21700-2P 10000mAh	㈜이마트	XWL-16ATK
㈜로이체	HKD-44	㈜트라이애드	ENO H-401

□ 진종욱 국가기술표준원장은 “봄철 신학기 학용품 등 어린이제품을 구매할 때는 KC 인증마크를 꼭 확인하고 구매하시길 당부드리며, 국표원은 위해로부터 안전한 제품이 시중에 유통될 수 있도록 제품 안전성 조사 등을 지속해서 시행해 나가겠다.”라고 밝혔다.

【붙 임】 1. 리콜제품 언론공개 개요
2. 리콜명령 대상 제품목록

【별 첨】 제품별 리콜 공표문

붙임1		리콜제품 언론공개 개요

□ 공개 개요

ㅇ 목적: 보도자료에 대한 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공

ㅇ 일시/장소: 2023.2.28.(화) 13:30 ~ 15:00 / KTR 과천청사 백두홀

* 상세주소: 경기도 과천시 교육원로 98 (중앙동) 한국화학융합시험연구원

ㅇ 공개제품: 안전성 조사 결과 리콜명령 조치된 29개 제품

□ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30∼15:00	90‘	ㅇ 리콜대상 제품 촬영	․언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

□ 약도

붙임2		리콜명령 대상 제품목록

품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호
완구 (2개)	에이치아이무역㈜	VEHICLE TOYS(수입)	ㅇ 총 납 기준치 2.0 배 초과 - 부위:고분자-연질검정 - 측정값:203mg/kg - 기준치:100mg/kg이하
		CB067R615-0001
	㈜티에스티트레이딩	스마트보드(대)(수입)	ㅇ 총 납 기준치 2.4 배 초과 - 부위:은색금속펜촉 - 측정값:243mg/kg - 기준치:100mg/kg이하
		CB063R10177-2001
어린이용 가죽제품 (2개)	(주)이랜드리테일	롤리트리 공주 리본 펌프스 구두 (라이팅), 핑크(수입)	ㅇ 총 납 기준치 2.7 배 초과 - 부위:페인트/유사코팅2-깔창가죽(프린트포함) - 측정값:242mg/kg - 기준치:90mg/kg이하
		-
	㈜더그로우	(제품표기)에나멜페니로퍼(수입)	ㅇ 폼알데하이드 기준치 1.1~ 7.8 배 초과 - 부위:①가죽베이지안감,②가죽베이지깔창,③가죽베이지안감뒷축 - 측정값:①147.2mg/kg,②586.2mg/kg,③ 81.7 mg/kg - 기준치:75mg/kg이하
		-
어린이용 안경테 및 선글라스 (2개)	주식회사 휴즈랩	텐더 선글라스(수입)	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 78.77 배 초과 - 부위:합성수지제:케이스겉면(노랑혼합) - 측정값:DEHP7.877% - 기준치:총합0.1%이하
		-
	주식회사 크리브	(제품표기)LCK9002-C01(제조)	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 352배 초과 - 부위:회색-플라스틱(테장식) - 측정값:DINP35.21% - 기준치:총합0.1%이하
		-
아동용 섬유제품 (2개)	㈜유신모자	(품번)FK3CPE6303X(제조)	ㅇ 노닐페놀 기준치 7.9 배 초과 - 부위:원단1-겉감(그레이) - 측정값:NPEO790mg/kg - 기준치:100mg/kg이하
		-
	수비월드	(품명)뽀로로 장갑(제조)	ㅇ 노닐페놀 총 함량 기준치 12.6배 초과 - 부위:초록색끈원단 - 측정값: NPEO 1 263.2 mg/kg - 기준치:100mg/kg이하
		-
학용품 (1개)	저장일정문화용품	(제품명)레이지스타 실리콘 사각필통(수입)	ㅇ 총 납 기준치 4.9 배 초과 - 부위: 금속은색(지퍼슬라이드) - 측정값:492mg/kg - 기준치:100mg/kg이하
		CB117R050-2002
이동용 이단침대 (1개)	주식회사 이끌림	(품명)BED 306(클래식)(수입)	ㅇ 상단침대 안전 울타리 - 측정값:(전방안전울타리)60mm,75mm시험봉통과하지않음(후방안전울타리) 60 mm, 75 mm 시험봉 통과함 - 기준치:안전울타리는밴드또는가로빗장같은2개의인접한지지구성체사이의틈공간은최소한방향으로75mm를초과하지않고60mm이상이어야한다.
		CB051R032-0001
기타 어린이제품 (1개)	㈜블루페블즈	(제품명)라비베베 아기소변기(수입)	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 169.1 배, ② 23.8 배 초과 - 부위:①투명색합성수지노즐,② <금속고리> 투명색 경질플라스틱 받침판 - 측정값:①DEHP16.911%,②DEHP2.383% - 기준치:총합0.1%이하
		-
가구 (높이762mm이상) (6개)	주식회사 심우	[다오름]다린 5단 600 서랍장G 5단서랍장 목재서랍장(제조)	ㅇ 안정성(등분포 하중) 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 전도됨 - 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 적용하였을 때, 전도되지 않을것 ㅇ 안정성(수직력)부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 서랍에 25 kg 추를 적용하였을 때 전도됨 - 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않아야 할 것 ㅇ 안정성(벽고정장치)부적합 - 측정값: 벽고정장치 제공하지 않음 - 기준치: 벽고정장치 제공될것
		-
	주식회사 홈앤픽	스칸디나 레디앙 5단 6칸 800_화이트(수입)	ㅇ 안정성(등분포 하중) 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값:전도됨 - 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 적용하였을 때, 전도되지 않을것
		-
	태윤인터내셔날	PR_YT0116(제조)	ㅇ 안정성(등분포 하중) 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 전도됨 - 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 적용하였을 때, 전도되지 않을것 ㅇ 안정성(벽고정장치)부적합 - 측정값: 벽고정장치 제공하지 않음 - 기준치: 벽고정장치 제공될것
		-
	(주)위즈바움	[보루네오하우스]라보떼 멀바우 600 5단 서랍장 MB02(제조)	ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합 - 측정값: 벽고정장치 제공하지 않음 - 기준치: 벽고정장치 제공될것
		-
	㈜ 이펙스	라온퍼니쳐 띠아모 800 3단 서랍장(제조)	ㅇ 안정성(등분포 하중) 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 전도됨 - 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 적용하였을 때, 전도되지 않을것 ㅇ 안정성(수직력)부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 서랍에 25 kg 추를 적용하였을 때 전도됨 - 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않아야 할 것
		-
	㈜스튜디오삼익	몬스 원목 3단 서랍장(제조)	ㅇ 안정성(수직력) 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 서랍에 25 kg 추를 적용하였을 때 전도됨 - 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않아야 할 것 ㅇ 안정성(벽고정장치)부적합 - 측정값: 벽고정장치 제공하지 않음 - 기준치: 벽고정장치 제공될것
		-
등산용로프 (1개)	퍼네스아웃도어	8mm보조자일 로프 안전로프 30미터 코드슬링 자일 8cm스크류카라비너2개포함(수입)	ㅇ 인장강도 부적합 - 측정값: 10,050 N - 기준치: 11,870 N 이상
		(온라인)B015R0007-22001
가정용 압력냄비 및 압력솥 (1개)	주식회사 아이지코리아	WMF 퍼펙트 플러스 듀오 압력솥(3.0L)(수입)	ㅇ 안전장치 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 302 kPa - 설계사용압력: 130 kPa - 기준치: 안전장치는 설계 사용압력의 2배이하의 압력으로 작동하고 작동시 인체에 위해를 줄 우려가 있는 내용물의 비산이 없고, 또한 압력냄비 등의 각 부에 이상이 없어야 한다.
		L032T038-21001
킥보드 (1개)	(주)랜드웨이스포츠	MOTION KICKBOARD 103(수입)	ㅇ 브레이크 제동력 기준치 초과 - 측정값: 7 mm 이상 이동함 - 기준치: 7 mm 이상 이동하지 않아야 한다.
		-
가스라이터 (1개)	천봉상사	GF(수입)	ㅇ 온도시험 기준치 초과 - 부위: 완제품 - 측정값: 이상 발생 (누출량 855.4 mg/min) - 기준치: 7.7에 따라 시험했을 때, 65℃ 온도에서 4시간을 견뎌야 하고, 연료탱크나 기타 부위에 이상이 없어야 할 것. (15 mg/min 을 초과하는 누출 발생)
		A051R076-5001
온열팩 (1개)	㈜ 아크	프리폼 붙이는 핫팩(수입)	ㅇ 총 납 기준치 1.3배 초과 - 부위: 고체분말 - 측정값: 391 mg/kg - 기준치: 300 mg/kg 이하
		B684R005-18001A
방한용 패션용 스포츠용 마스크(일회용 포함) (1개)	이호토디자인	M3 마스크 어드벤스루즈(제조)	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 210배 초과 - 부위: 검정-플라스틱(끈길이조절탭(소)) - 측정값: DEHP 21.07 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ㅇ 총납함유량기준치의54배초과 - 부위: 검정-플라스틱(끈길이조절탭(소)) - 측정값: 5 447 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
		-
전지 (3개)	(주) 인테코에이티	21700-5000mAh(수입)	ㅇ 과충전시험 부적합 - 시험 중 제품 발화됨
		YU10944-20002
	주식회사 제이티씨글로벌	21700-2P 10000mAh(수입)	ㅇ 과충전시험 부적합 - 시험 중 제품 발화됨
		YU10944-20001
	(주)로이체	HKD-44(수입)	ㅇ 과충전시험 부적합 - 시험 중 제품 발화됨
		ZU10917-18001
플러그 및 콘센트 (2개)	(주)서울전기	PSCB02(제조)	ㅇ 온도상승 부적합 - 단자의 온도상승이 기준값 45 K 초과 ㅇ 단자및영구고정형단자부적합 - 단자부 영구 접속 미적용 됨
		JH04100-19002C
	(주)이마트	XWL-16ATK(수입)	ㅇ 온도상승 부적합 - 단자의 온도상승이 기준값 45 K 초과 ㅇ 단자및영구고정형단자부적합 - 단자부 영구 접속 미적용 됨
		HU04067-19015
레인지후드 (1개)	(주)트라이애드	ENO H-401(제조)	ㅇ 충전부 감전보호 부적합 - 충전부 노출(인터락 스위치 단자 노출)
		JH07256-14001