환경부	보도참고자료

보도시점	2023. 10. 24.(화) (배포 후 즉시)	배포	2023. 10. 24.(화)

환경부 차관, 초미세먼지 관리에도 ‘선택과 집중’ 필요

- 국민 일상에 가장 가까운 지하역사부터 실내공기질 개선 주력

- 겨울철 대비 지하역사 미세먼지 관리현장 점검

환경부(장관 한화진)는 임상준 환경부 차관이 10월 24일 오전 서울교통공사 수서차량기지(서울 강남구 소재)와 지하철 5호선 오금역을 방문하여 지하역사 터널 및 선로 내의 초미세먼지 관리 상황을 점검했다고 밝혔다.

임상준 환경부 차관은 이날 수서 차량기지에서 터널용 초미세먼지 집진차량*을 살펴보고, 이어 지하철 5호선 오금역을 방문하여 지하역사 초미세먼지 대응 현황 및 터널 내 양방향 전기집진기**운영상황을 확인했다.

* (집진차량) 터널 내 미세먼지 저감을 위해 기존 선로를 운행하며 먼지를 흡입하는 차량

** (양방향 전기집진기) 전기적 원리를 통해 공기 중 미세먼지를 흡착·제거하는 장치

이 자리에서 임상준 차관은 “초미세먼지 관리에도 ‘선택과 집중’이 필요하다”면서, “국민 일상에 가장 가까운 곳부터 실내공기질 개선에 주력해야 한다”라고 강조했다.

아울러 임 차관은 “그간 지하역사 내 공기질 관리를 위해 약 2,127억 원의 국비를 투입(`19~)했지만, 승강장으로 유입될 수 있는 터널·선로 내 고농도 초미세먼지 관리에 대해서는 여전히 부족하다”라며, “지하역사는 어린이, 어르신을 포함한 일평균 천만명의 국민이 이용하는 대표 시설로, 보다 철저한 공기질 관리가 필요하다”라고 말했다.

※ PM10 측정망 설치지점 연평균 농도: 터널 321㎍/㎥>승강장 129㎍/㎥>대합실 68㎍/㎥>외기 46㎍/㎥

임상준 환경부 차관은 “터널 내 초미세먼지가 승강장으로 유입되는 것을 차단하기 위해서는 물청소, 환기설비 개선 등 기존 방식을 넘어 획기적인 신기술 개발 및 도입에 속도를 내야 한다”라며,

특히 “대부분의 초미세먼지 고농도 역사는 추가 환기설비 설치 등도 어려운 노후 역사이기 때문에 새로운 저감 기술이 절실하다”라며, 이에 대한 기술 개발 및 활용을 주문했다.

끝으로 임상준 환경부 차관은 국민이 초미세먼지 저감 성과를 체감할 수 있도록 올겨울철에 고농도 지하역사를 중심으로 특별점검할 것을 서울교통공사 등 관계기관 담당자들에게 지시했다.

붙임  1. 환경부 차관 지하역사 방문 계획.

2. 터널용 저속 집진차량 및 양방향 전기집진기 개요.  끝.

담당 부서	환경부	책임자	과 장	장현정	(044-201-6790)
	생활환경과	담당자	사무관	황세연	(044-201-6798)

붙임 1		환경부 차관 지하역사 방문 계획

□ 방문 개요

ㅇ (일시) 10.24(화) 10:00(※약 1시간 소요예정)

ㅇ (장소) 수서 차량기지(집진차량), 서울지하철 5호선 오금역(집진기)

ㅇ (참석자) 차관님, 생활환경과장, 서울교통공사 관계자 등

ㅇ (점검내용) 지하역사 내 터널 미세먼지 관리 현장 점검

※ 터널용 미세먼지 저속 집진차량(수서 차량기지), 양방향 전기집진기(오금역)

□ 세부 일정(안)

시 간(안)	내 용	비 고
10:00∼10:05	▪도착* 및 이동(주차장→차량기지) * SRT수서역 주차장(강남구 수서동 199-1)
10:05∼10:20	▪터널 미세먼지 저속 집진차량 확인	-설비 설명(서울교통공사)
10:20∼10:35	▪이동(차량기지→오금역)
10:35~11:00	▪양방향집진기 등 설비 운영현장 점검	-설비 설명(서울교통공사)
11:00∼11:05	▪마무리 및 이동

붙임 2		터널용 저속 집진차량 및 양방향 전기집진기 개요

□ 터널용 저속 집진차량

ㅇ (개요) 1호차에서 운전·제어, 2호차 하부 흡진부에서 먼지를 흡입 후 집진부를 통해 정화된 공기를 3호차 배기팬으로 외부 배출

※ (저감효율) 집진장치 효율 99%, 터널 내 저감성능 33%(`19년 공인시험)

< 터널용 저속 집진차량 구성 >

※ 1호차(운전, 제어, 공기압축기), 2호차(미세먼지 집진장치), 3호차(운전, 제어, 대형집진팬)

□ 양방향 전기집진기

ㅇ (개요) 터널 내 공기 중 미세먼지에 전기장을 작용시켜 전기를 띠게 하여, 집진판에 부착시킨 후 세정수를 통해 세척 및 폐수 처리

※ (저감효율) 터널 약 16~19%, 승강장 약 9~12% 저감

※ 1~4호선은 구조적 특성 상 공간 협소·설치비용 과다 등으로 설치 불가

< 양방향 전기집진기 설치 및 운영형태  >

	양방향집진설비