고용노동부	보도자료

보도시점	2024. 5. 8.(수) 09:00	(2024. 5. 8.(수) 석간)

“안전 5월” 가정의 달을 맞아

현장의 안전활동 점검을 강화한다!

- 제9차 현장점검의 날, 50억원 이상 건설현장 3대 사고예방 집중점검 -

5월 가정의 달에는 각종 기념일 등 휴일이 많은데, 휴일 전·후에 평소보다 작업을 서두르는 과정에서 안전사고가 발생할 가능성이 높다. 실제로 지난해 사고사망이 가장 많이 발생한 시기는 5월로, 5월에만 61명이 사고로 사망했다.

특히, 올해 들어 50억원 이상 건설현장에서 떨어짐, 끼임, 맞음 등 다양한 유형의 사고*가 전년도에 비해 많이 발생하고 있어, 고용노동부(장관 이정식)와 안전보건공단(이사장 안종주)은 제9차 현장점검의 날인 5월 8일(수)에 50억원 이상 건설현장 내 3대 사고유형 8대 위험요인 등을 집중 점검한다.

* <주요 사고사례> ▴1.23. 덤프트럭 적재함 정비 작업을 하던 중 적재함이 갑자기 내려와 끼여 사망, ▴3.5. 거푸집 해체 후 자재 정리 작업 중 개구부에서 합판과 함께 6m 아래로 떨어져 사망, ▴4.18. 타워크레인으로 인양 중이던 철제 거푸집이 낙하하며 지상에 있던 재해자가 맞아 사망

고용노동부는 중대재해 사이렌을 통해 ‘5월 중대재해 위기 경보’를 발령하여 사업장에 안전 점검 활동 및 안전조치를 강화해 달라고 특별히 요청하는 한편, 현장의 중대재해 예방조치를 집중 점검·지도하기 위해 가용인력을 총동원하여 현장점검에 나선다.

류경희 산업안전보건본부장은 “안전한 5월이 될 수 있도록 건설현장에서는 매일 작업 전 안전점검회의(TBM) 등을 통해 위험요인과 안전수칙을 공유하는 것이 매우 중요하다”라고 강조했다.

담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과 장	최 윤 미	(044-202-8901)
	안전보건감독기획과	담당자	사 무 관 주 무 관	이 재 화 전 재 영	(044-202-8914) (044-202-8915)
담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과 장	이 경 근	(044-202-8935)
	건설산재예방정책과	담당자	사 무 관 주 무 관	김 진 수 강 혜 림	(044-202-8937) (044-202-8941)

붙임1		｢중대재해 사이렌｣, 5월 중대재해 위기 경보 발령

붙임2-1		사업장 맞춤형 작업 전 안전점검회의(TBM) 실시

붙임2-2		작업 전 안전점검회의(TBM) 안전보건 정기교육 시간 인정

붙임3		건설업 3대 사고유형 8대 위험요인

붙임4		건설업 3대 사고유형 8대 위험요인 중점 점검 사항

[추락] 비계, 지붕, 사다리, 고소작업대 작업 시 추락 위험

➀

비계

∎ 시스템 비계, 강관비계 안전조치

- 작업발판 고정

- 안전난간 설치 및 임의해체 금지

∎ 이동식비계 안전조치

- 최상단 작업대 안전난간 설치,

- 구름방지장치 및 아웃트리거 설치

- 작업자 탑승 상태에서 이동금지

∎ 달비계 안전조치

- 작업용 로프 외 구명줄 설치 및 안전대 체결

- 로프 2개 이상 고정점 확보

- 로프와 벽 접촉부에 마모방지 보호 덮개 사용

➁

지붕

∎ 고소작업대 등을 사용하여 지붕에 올라가지 않는 작업방법 우선고려

∎ 강도가 약한 채광창(skylight) 위 덮개 설치

∎ 폭 30cm↑ 작업발판 설치

➂ 사다리

∎ 경(輕) 작업, 고소작업대·비계 등 설치가 어려운 협소한 장소에서만 사용

∎ 평탄·견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치

∎ 최대길이 3.5m 이하 A형 사다리에서만 작업

∎ 모든 사다리 작업 시 안전모 착용, 작업높이 2m 이상인 경우 안전대 착용

∎ 2인 1조 작업 및 최상부 발판에서 작업금지

* 작업높이 : 바닥에서 발을 딛는 디딤대까지 높이

작업높이*	안전작업 지침
1.2m 미만	안전모 착용
1.2m 이상 2m 미만	안전모 착용, 2인 1조 작업, 최상부 발판 작업금지
2m 이상 3.5m 미만	안전모 착용, 2인 1조 작업 및 안전대 착용, 최상부 발판 및 그 하단 디딤대 작업금지
3.5m 초과	작업발판으로 사용금지

➃

고소
작업대

∎ 작업대 안전난간 설치

∎ 아웃트리거, 브레이크 설치 확인

∎ 작업자 태운상태에서 이동 금지

∎ 작업대에서는 안전모·안전대 착용

[끼임] 건설기계·장비 사용 및 점검·수리 시 끼임 위험
⑤ 방호 장치	∎ 건설기계·장비 방호장치 - (고소작업대) 과상승방지장치, 가드 등 설치 - (덤프트럭) 적재함 점검·정비 시 안전블럭·지지대 설치 - (굴착기) 작업장치 장착·교환 시 퀵커플러 안전핀 체결 - (양중기) 과부하방지, 권과방지, 비상정지장치 확인
	∎ 기계·설비* 또는 돌출부의 덮개·울 설치 * 핸드그라인더, 목재가공용 둥근톱, 절단기 등
⑥ LOTO	∎ 건설기계·장비 정비, 보수, 수리작업 시 안전조치 - 전원 차단, 안전블럭·고임목 설치, 작동금지 표지판 부착 - 정비·보수·수리 작업 시 작업순서 준수
[부딪힘] 건설기계·장비 이동, 중량물 인양 시 부딪힘 위험
➆ 혼재 작업	∎ 도급인의 혼재작업 업무 조정
	∎ 건설기계·장비 사용 장소 작업관계자 외 출입금지 조치
	∎ 작업구간, 이동동선 등의 구획
	∎ 작업지휘자, 유도자, 신호수 등의 배치·통제
➇ 충돌 방지 조치	∎ 굴착기 안전조치 - 작업장소 지반확인 - 후사경, 후방카메라 장착 및 작동여부 확인 - 인양작업 시 훅해지장치 확인, 정격하중 준수, 인양작업 설명서 준수 등
	∎ 덤프트럭 안전조치 - 작업자와 차량의 이동통로 구분, 유도자 배치 - 정차 시 브레이크 체결 및 고임목 설치
	∎ 양중기(이동식크레인, 타워크레인 등) 안전조치 - 인양구간 하부 작업자 출입금지 - 정격하중, 속도, 경고표시 등 부착 - 인양 유도로프 사용, 2줄걸이 결속, 훅 해지장치 부착 등