	참고자료

보도시점	2024. 8. 5.(월) 09:00

현장의 재난안전 문제 해결과 중소기업의 판로개척을 위한 재난안전 혁신제품 지정

- ‘2024년 상반기 재난안전 혁신제품’ 2개를 최종 선정하고 인증서 수여

□ 행정안전부(장관 이상민)는 공공성·혁신성이 우수하고 국민의 안전관리 수준을 높일 수 있는 ‘2024년 상반기 재난안전 혁신제품’을 선정하고, 8월 5일(월) 대한상공회의소에서 인증서를 수여한다.

○ 행정안전부는 「과학기술기본법」에 따라 최근 5년 이내 재난안전 연구개발사업을 통해 개발된 제품과 「재난안전산업 진흥법」에 따라 적합성이 인증된 제품 중, 매년 상·하반기 혁신제품을 선정하고 있다.

□ 이번 혁신제품은 지난 3월에 지정을 신청한 6개 제품에 대한 종합적 평가와 조달정책심의위원회의 심의를 거쳐 2개의 제품이 최종 선정됐다.

○ ‘내진 서포트 행거’는 건축물의 비구조요소*(케이블트레이, 전력, 통신, 조명, 소방 등)의 내진장치로, 지진(진도 7~9) 발생 시 진동 흡수와 원상 복원력을 통해 비구조요소의 안전성을 확보하는 제품이다.

* 구조적으로 힘을 받지 않는 건축물의 구성요소(배기구, 부착물, 비구조벽체 등)와 건축물에 설치하는 기계 및 전기 시스템과 이를 지지하는 부착물 및 장비 등

○ ‘비상탈출용 산소호흡기’는 화재, 유독물질 유출 등으로 호흡이 곤란한 상황에서 안전한 대피를 돕는 제품이다. 숨을 쉴 때 발생하는 이산화탄소를 제거하는 동시에 산소는 재사용하는 기술이 적용된 경량(2.4㎏) 산소호흡기로 30분의 사용 시간을 갖는다.

□ 재난안전 혁신제품으로 이미 지정된 제품들은 중앙부처, 지방자치단체, 공공기관 등에 다양하게 보급되어 활용 중이다.

○ 주요 사례로, 2022년 9월에 지정된 ‘산소발생장치가 내장되어 있는 생명구조타월’은 행정안전부, 소방청, 병원 등에 보급돼 화재 시 비상 대피에 활용되고 있고,

○ 2023년 7월에 지정된 ‘소음 및 진동 정밀 분석 시스템(VSCOPE PRO / VSCOPE PLUS)’은 한국승강기안전공단 등에 보급돼 승강기 결함 분석 등 현장 안전관리에 활용되고 있다.

□ 이창규 사회재난정책국장은 “정부는 우수한 재난안전 혁신제품이 국민의 생명과 안전을 보호하는데 기여할 수 있도록 지속적으로 발굴·지원해 나가겠다”라고 말했다.

담당 부서	사회재난실	책임자	과 장	김동수	(044-205-6230)
	재난안전연구개발과	담당자	사무관	송진영	(044-205-6232)

참고 1		2024년 상반기 행정안전부 재난안전 혁신제품

기 업 명	범호정공
제 품 명	내진형 케이블트레이, 조명, 소방설비 등의 내진 장치로 설치되는 킹 내진 서포트 행거
활용분야	∘비구조요소(케이블트레이, 전력, 통신, 조명, 소방 등)의 내진장치
		∘행거 본체의 회전력과 행거 중심부에 설치된 스프링의 절곡을 통해 수평방향 진동 흡수 및 진동 완충 ∘행거 중심부에 설치된 스프링의 수축, 이완을 통해 수직방향의 진동 흡수, 행거 상·하부를 연결하는 고리링(4개 지점)이 수직방향 진동 시 행거 이탈 방지 ∘행거 본체의 회전력, 스프링, 고리링의 수평·수직방향의 진동을 흡수하므로 공진으로 인한 추가 진동 없음
기 업 명	주식회사 샐릭스
제 품 명	비상탈출용 산소호흡기
활용분야	∘아파트, 다중이용시설 등 대형 건축물에서 비상대피에 활용 ∘산업단지, 공사장 등의 밀폐공간 또는 유해가스 유출 위험 지역에 활용
		∘(재호흡기술) 일반 공기호흡기 대비 1/10 크기의 실린더와 1/2 이상 가벼운 무게로 일반 공기호흡기와 동일 사용 시간 사용 가능 ∘(자동작동장치) 4가지 동작으로 10초 이내에 착용에서 작동까지 가능 ∘(고압소형 레귤레이터) 유효 사용시간 동안 안정적인 산소공급 ∘(캐니스터 열교환기술) 기존흡착제 발열로 인한 2배 이상 유효시간 확보

참고 2		기존 행정안전부 재난안전 혁신제품 사례

기 업 명	㈜세이빙스토리
제 품 명	산소발생장치가 내장되어 있는 생명구조타월
활용분야	∘국가 및 지방자치단체 공공성 확보를 위한 관내 배치 및 취약계층 지원 ∘다중이용시설 및 공동주택 등의 화재에 따른 대피 시 활용
		∘호흡 시 발생하는 이산화탄소, 습기가 마스크에 내장되어 있는 산소 발생창치와 화학반은하여 산소를 공급함으로써 골든타임을 초과하는 피난시간 확보 ∘마스크의 5겹 섬유 구성체 및 충전용액으로 화재 시 발생하는 수용성 유해가스(HCN, HCl, CO 등)의 차단 ∘신속한 착용이 가능하며, 미세입자로부터 호흡기의 2차 피해 예방
기 업 명	㈜이알씨
제 품 명	VSCOPE PRO / VSCOPE PLUS
활용분야	∘승강기 위험상황의 예측·판단 및 예지보전 시스템 구축 ∘지하철, 철도, 공항, 항만 등 공조설비 상태모니터링 시스템 활용
		∘승강기 운행 중에 발생하는 소음과 진동을 측정하여 승차감을 분석하고 승강기에서 발생하는 레일조인트 결함, 가이드롤러 결함, 권상기 결함, 로프공진 등의 결함을 분석하는 장비 ∘3개의 외장가속도센서를 활용하여 회전체 정밀분석 프로그램 지원 ∘소음센서(1CH), 내장 3축 가속도 센서(X, Y, Z), 외장 가속도센서(PRO : 3CH / PLUS : 1CH)