고용노동부	보도자료

보도시점	2025. 5. 28.(수) 09:00	(2025. 5. 28.(수) 석간)

끼임 사고 고위험 사업장 안전관리 집중점검

- 제10차 현장점검의 날, 유해‧위험 기계‧기구로 인한 끼임 사고 예방 중점 점검 -

최근 발생한 식료품 제조업체 끼임 사망사고를 포함하여 올해도 여러 사업장에서 끼임 사고로 인한 중대재해가 발생하고 있다. 이에 고용노동부와 한국산업안전보건공단은 5월 28일(수) 제10차 현장점검의 날에 끼임 사고 다발 제조업종*을 중심으로 유해‧위험 기계‧기구를 보유한 고위험 사업장을 선정하여 감독‧점검에 나선다.

* 최근 3년간(’22년~’24년) ①기계기구·금속 및 비금속광물 제품 제조업(38.1%), ②화학 및 고무 제품 제조업(18.2%), ③목재 및 종이 제품 제조업(11.1%), ④식료품 제조업(9.5%) 등

기계에 신체가 끼이는 사고*는 단 한 번의 실수로도 치명적인 결과를 초래할 수 있다. 이러한 사고를 막기 위해서는 예방이 무엇보다 중요하므로 사업장의 유해·위험 기계·기구와 비정형 작업 등 위험작업을 중점적으로 확인**한다.

* 최근 3년간(‘22~’24년) 제조업의 사고사망자 중 끼임으로 인한 중대재해가 126명으로 가장 많음

** ▴(유해‧위험 기계·기구) 컨베이어, 배합·혼합기, 산업용 로봇, 분쇄·파쇄기, 사출성형기 등
▴(위험작업) 정비·청소·검사·수리·교체 또는 조정작업 등

특히, 미인증 기계·기구, 안전 인증·검사 기준 부적합 기계·기구를 사용하거나, 방호장치 없이 사용하는지 등을 철저히 확인한다. 산업안전보건 법령 위반 사업장에 대해서는 행‧사법 조치하고, 끼임 사고를 방지하기 위한 핵심 안전수칙*도 지도한다.

* ▴기계·기구 사용 방법 교육·숙지, ▴기계·기구의 위험한 곳에 덮개·안전가드 등 방호조치,
▴정비·보수 작업 시 전원 차단‧잠금 조치 및 안전표지 부착, ▴작업지휘자 배치 등

최태호 산재예방감독정책관은 “끼임 사고는 덮개 등 방호장치 설치, 기계 정비 시 운전정지(LOTO, Lock Out Tag Out) 등 기본 안전수칙 준수가 무엇보다 중요하다.”라고 하면서, “정부는 사업장의 충분한 안전 조치 여부를 확인하기 위해 현장 중심의 감독‧점검을 이어나갈 것이다.”라고 강조했다.

담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과 장	배영일	(044-202-8901)
	안전보건감독기획과	담당자	사무관 주무관 차 장	이재화 전재영 이원근	(044-202-8914) (044-202-8915) (044-202-8822)

붙임		기계·기구의 주요 위험부에 대한 방호조치 안내