	보도자료

보도시점	2023. 5. 30.(화) 12:00 (수요일 조간)	배포	2023. 5. 26.(금)

환경위성 관측 이산화질소 평균 농도 공개

- 정지궤도 환경위성에서 측정한 이산화질소 농도의 평균값(일, 월) 제공

환경부 소속 국립환경과학원(원장 김동진)은 정지궤도 환경위성으로 관측한 이산화질소의 평균(일, 월) 농도 영상 자료를 환경위성센터 누리집(nesc.nier.go.kr)을 통해 5월 31일부터 공개한다.

이산화질소는 오존 및 초미세먼지 생성에 기여하는 대표적인 대기오염물질 중 하나이며 대기 중 체류 시간이 짧기 때문에 주로 지상의 자동차 등 내연기관이나 산업체의 배출량과 상관성이 높다. 환경위성센터에서는 이산화질소 일 평균 및 월 평균 농도 영상 자료를 한반도와 인근 지역은 약 5km 공간 해상도, 나머지(아시아) 지역은 약 10km 공간 해상도로 격자화해 제공할 예정이다.

김동진 국립환경과학원장은 “정지궤도 환경위성의 이산화질소 평균 농도 자료로 대기오염물질의 배출원 및 공간적 분포를 쉽게 파악할 수 있고, 빅데이터 분석 등 다양한 활용이 가능하여 대기환경 오염 정책 수립에 도움을 줄 것”이라고 말했다.

붙임 1. 이산화질소 평균 농도 공개 화면 예시.

2. 이산화질소 평균 농도 구름 제거 전·후 영상.

3. 이산화질소 평균 농도 자료 활용 예시.

4. 전문용어 설명.  끝.

담당 부서	국립환경과학원	책임자	센터장	이동원	(032-560-8430)
	환경위성센터	담당자	연구관	이원진	(032-560-8452)

붙임 1		이산화질소 평균 농도 공개 화면 예시

< 한반도 주변 ‘23년 4월 20일 평균 이산화질소 농도 >	< 아시아 지역 ‘23년 4월 20일 평균 이산화질소 농도 >

< 한반도 주변 ‘23년 4월 평균 이산화질소 농도 >	< 아시아 지역 ‘23년 4월 평균 이산화질소 농도 >

붙임 2		이산화질소 평균 농도 구름 제거 전·후 영상

○ 환경위성의 기본영상 자료는 관측 지역의 해당 좌표를 제공하고 있지만 관측 영역에 따라 공간 해상도가 조금씩 다름

○ 사용자가 직접 평균 자료를 만들려면 구름을 마스킹(제거)한 영상을 직접 산출해야 하기 때문에 위성전문가가 아니면 활용이 제한됨

○ 환경위성센터에서는 이러한 불편함을 줄이고 다양한 분야에서 환경위성 자료를 활용할 수 있도록 지역에 따른 위경도 차이를 제거한 일 평균 및 월 평균 이산화질소 농도 파일을 환경위성센터 누리집을 통해 공개

< (좌) 이산화질소 기본 영상의 구름 마스킹(제거) 전 파일,

(우) 사용자가 실제 산출해야 할 구름 마스킹(제거) 후 파일 >

붙임 3		이산화질소 평균 농도 자료 활용 예시

○ 이산화질소 농도 변화 관측은 대기질 감시 측면에서도 중요하지만 경제 활동과 상관관계가 있어 북한 등 비접근 지역의 경제 활동을 유추 가능

○ 전체적으로 서울이 평양보다 이산화질소 농도가 약 3배 높으며, 서울은 자동차 통행량 및 산업 활동으로 휴일보다 평일의 이산화질소 농도가 높지만 자동차 통행량 및 산업 활동이 많지 않은 평양의 경우 평일과 휴일의 차이가 없는 것으로 추정됨

<서울과 평양의 평일 및 휴일에 따른 이산화질소 농도 차이>

붙임 4		전문용어 설명

○ 정지궤도 환경위성(GEMS, eostationary Environment Monitoring Spectrometer): 지상에서 약 3만 6,000km 떨어진 우주에서 지구의 자전 속도와 동일한 속도로 회전하면서 하루 평균 8회, 매시간 한반도 주변 동아시아 영역의 미세먼지와 대기오염물질의 시간별 이동 경향 및 지역별 분포 정보를 제공

○ 대기질 정보 (총 21종) : 환경위성으로부터 직접 산출한 자료

순번	산출물 구분	세부산출물	단위
1	에어로졸 (Aerosol)	에어로졸 광학깊이(AOD)	-
2		단일산란반사도	-
3		자외선 에어로졸 지수	-
4		가시광 에어로졸 지수	-
5		에어로졸 유효고도	km
6	오존(O3)	전층 오존	DU*
7		성층권 오존	DU
8		대류권 오존	DU
9	지표면 반사도	지표면 반사도	-
10	구름	구름중심기압	hPa**
11		유효운량	-
12		구름복사비율	-
13	휘발성유기 화합물(VOCs)	포름알데히드	molec/cm2***
14		글리옥살	molec/cm2
15	이산화질소	대류권 이산화질소	molec/cm2
16		전층 이산화질소	molec/cm2
17	이산화황	이산화황	molec/cm2
18	자외선	자외선지수	-
19		식물 반응 가중선량률	-
20		DNA 손상 가중선량률	-
21		비타민D 합성 가중선량률	-

* DU(Dobson Unit) 지구 대기 중 오존의 총량을 표준상태(0도, 1기압)에서 두께로 환산 시 0.01mm에 상당하는 양 (대기 중 오존 평균량은 300DU, 남극 오존홀은 100DU 수준)

** hPa(hectopascal) : 기압을 나타내는 단위 (1기압은 1013.25hPa)

*** molec./cm2(대기전층 농도) 지표에서부터 대기 최상단(대략 100km)까지 쌓여 있는 미량기체의 양(예: 1×1015molec/cm2 = 지표 1cm2 넓이에서 대기 최상단까지 해당 기체 분자가 1×1015개 존재)