고용노동	보도자료

보도시점	2023. 12. 13.(수) 09:00	(2023. 12. 13.(수) 석간)

날씨가 추워도 안전은 철저히!

- 고용노동부·안전보건공단, 12.13. 제23차 현장점검의 날 운영
- 겨울철 건설현장 추락, 질식, 화재·폭발 등 위험요인 점검

고용노동부(장관 이정식)와 한국산업안전보건공단(이사장 안종주)은 제23차 현장점검의 날인 12월 13일에 2023년 3분기까지 사망사고가 증가*한 50억원 이상 건설현장을 집중 점검한다.

* 50억원 이상 건설현장의 사망자는 97명으로 전년동기(82명) 대비 18.3% 증가

이번 현장점검의 날에는 추락, 질식, 화재·폭발 등 겨울철 건설현장 위험요인에 대한 안전·보건 조치 여부를 집중적으로 확인한다.

‘추락’ 사망사고는 겨울철 건설현장에서 발생하는 사고유형 중 가장 많은 비율을 차지한다. 이에, 현장점검 시 안전난간 설치, 안전대 착용 등 추락 방지 조치를 가장 우선하여 확인할 예정이다.

* (사고 사례) ’21.12.28. 집합건물 신축공사 현장에서 결빙된 바닥에 미끄러져 추락(1명 사망)

날씨가 추워지면 콘크리트의 굳는 속도가 느려져, 현장에서는 콘크리트를 빨리 굳히기 위해 갈탄·숯탄을 많이 사용한다. 이 과정에서 일산화탄소에 중독·질식되는 사고도 매년 발생하고 있다. 이에 ▴갈탄·숯탄 대신 열풍기 사용, ▴밀폐공간 입구 출입금지 표지 부착 등도 점검할 예정이다.

* (사고 사례) ‘23.1.31. 경기도 용인소재 공동주택 신축공사 콘크리트 양생 작업현장에서 성형탄 교체를 위해 들어갔다가 일산화탄소에 중독·질식(1명 사망)

이외에도 겨울철은 다른 계절에 비해 건조하기 때문에 화재·폭발 사고 위험이 높아진다. 이에 ▴작업장 내 위험물, 가연물 파악 및 안전장소 보관, ▴화재 위험작업 작업계획 수립 등에 대한 점검도 병행한다.

* (사고 사례) ‘22.1.5. 경기 평택시 ｢물류센터 신축공사｣ 현장에서 콘크리트 양생을 위해 설치한 전기 열선에서 화재 발생 후 주변에 있던 가연물에 불이 옮겨붙임(3명 사망)

상세한 겨울철 위험요인별 안전관리 방안 및 교육자료는 ｢동절기 핵심안전수칙｣, ｢동절기 건설현장 안전보건 길잡이｣에서 확인할 수 있다.

* 고용노동부·안전보건공단 누리집에 게시

이정식 장관은 오늘 오후, 전남 광양시 포스코 홍보교육관 건립공사 현장을 방문하여 동절기 건설현장 주요 위험요인을 직접 점검할 예정이다.

붙임: 1. 3대 사고유형 8대 위험요인 안내자료

2. 동절기 건설현장 핵심안전수칙

담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과 장	김 동 현	(044-202-8901)
	안전보건감독기획과	담당자	서 기 관 사 무 관	용 윤 서 이 철 호	(044-202-8902) (044-202-8904)
담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과 장	이 경 근	(044-202-8935)
	건설산재예방정책과	담당자	주 무 관	강 혜 림	(044-202-8941)
담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과장(직)	이 지 윤	(044-202-8966)
	화학사고예방과	담당자	주 무 관	신 백 우	(044-202-8969)
담당 부서	산업안전보건정책관	책임자	과 장	김 정 연	(044-202-8870)
	산업보건기준과	담당자	사 무 관	최 성 필	(044-202-8871)

붙임 1		3대 사고유형 8대 위험요인 안내자료

붙임 2		동절기 건설현장 핵심안전수칙