	보도자료

보도시점	2024. 2. 14. (수) 11:00 < 2.15.(목) 조간 >	배포	2024. 2. 14.(수)

무시동 히터 안전사고 예방 홍보 캠페인 실시

국가기술표준원과 한국소비자원, 무시동 히터 안전사용 수칙 안내

산업통상자원부 국가기술표준원(원장 진종욱, 이하 국표원), 한국소비자원(원장 윤수현, 이하 소비자원)은 본격적인 캠핑 시즌을 앞두고, 2월 14일부터 한 달간 무시동 히터* 겨울철 안전사고 예방을 위한 홍보 캠페인을 실시한다.

* 차량의 시동을 켜지 않은 상태에서 경유 등을 연소시켜 가열된 공기나 물로 차량 내부를 따뜻하게 데워주는 난방 장치

무시동 히터는 겨울철 화물차 등의 장거리 운전 시 운전자의 취침이나 휴식을 위해 주로 사용되었으나, 최근에는 차량을 이용한 캠핑(차박)이나 캠핑 텐트 내부 난방용으로 사용이 확대되어 안전사고 위험도 증가하고 있다. 특히, 잘못된 배기관 설치 등으로 인해 일산화탄소 중독사고가 발생할 수 있어 사용자의 각별한 주의가 필요하다.

이에, 국표원, 소비자원, 한국제품안전관리원, 한국가스안전공사 및 한국관광공사는 ▲ 무시동 히터 흡기관과 배기관의 올바른 설치 방법, ▲ 사용 시 주기적인 내부 환기, ▲ 일산화탄소 경보기 설치를 통한 안전사고 예방 등 안전사용 수칙을 담은 홍보 포스터(붙임 1 참고)를 제작하여 인터넷 커뮤니티, 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 배포한다.

국표원과 소비자원 관계자는 “무시동 히터를 잘못된 방법으로 설치 및 사용하는 경우 인명사고가 발생할 수 있다”면서, “무시동 히터의 안전한 설치 및 사용을 위한 주의사항을 반드시 숙지하고 주기적으로 점검하여, 안전한 캠핑 문화가 정착될 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

담당 부서	국가기술표준원	책임자	과 장	박해범	(043-870-5430)
<총괄>	제품안전정보과	담당자	연구사	박수진	(043-870-5333)
	한국소비자원	책임자	팀 장	김인숙	(043-870-5421)
	위해예방팀	담당자	대 리	윤 혁	(043-870-5424)

붙임 1		무시동 히터 안전사고 예방 홍보 포스터

붙임 2		무시동 히터 설치 및 사용 시 주의사항

1. 제품 사용 시 주의사항

□ 제품을 사용하는 동안 내부를 주기적으로 환기하면서 사용하세요.

□ 차량 또는 텐트 내부에서 사용 시 일산화탄소 경보기를 함께 사용하세요.

□ 배기관이 뜨거울 수 있으니 화상을 입지 않도록 주의하세요.

2. 제품 설치 시 주의사항

□ 매립형 제품은 전문업체 또는 전문가를 활용하여 설치하세요.

□ 직접 설치 시 사용설명서 및 주의사항을 반드시 숙지하여 설치하세요.

□ 이동형 제품은 전도되지 않도록 주의하여 설치하고 고정밴드 등을 사용하여 단단히 고정하세요

□ 이동형 제품의 본체를 사람 근처에서 설치하지 말고 사용 시 반드시 환기해주세요.

□ 배기관은 반드시 야외 또는 외부로 위치할 수 있도록 설치하세요.

□ 배기구와 흡기구가 인근하여 설치할 경우 배기구의 배기가스가 다시 들어와 일산화탄소 가스 중독 등 발생할 수 있으니 반드시 떨어지게 설치하세요

□ 흡기관과 배기관 연결을 혼동하지 않도록 주의하여 설치하세요.

□ 제품 설치 후에도 연결 상태를 주기적으로 점검하세요.