	보도자료

보도시점	2025. 11. 20.(목) 06:00 (목요일 석간)	배포	2025. 11. 19.(수)

철강·정유 등 산업부문 탈탄소 녹색문명 전환 위한 현장 소통 강화

- 포항 포스코 수소환원제철, 현대제철 전기로 중심 철강생산 등 현장 소통

- 울산 ‘탄소 포집·액화(CCU)’ 사업 및 바이오원료 전처리 공장 시찰

기후에너지환경부(장관 김성환)는 산업부문의 탈탄소 녹색문명 전환지원을 위해 11월 20일 우리나라 대표 공업도시인 포항과 울산에서 제조업 현장 소통을 갖는다고 밝혔다.

현장 소통 첫 일정으로, 안세창 기후에너지환경부 기후에너지정책실장은 세계적인 철강기업인 포스코와 현대제철이 위치한 포항 국가산업단지를 방문한다.

철강산업은 2024년 기준 국내 전체 온실가스 순배출량(약 6억 5,140만톤)의 15%(산업부문 40%)를 차지하는 대표적인 다배출 업종으로 철강산업의 온실가스 감축이 ‘국가 온실가스 감축 목표’ 달성 여부를 좌우할 수 있다.

이러한 상황에서 포스코는 수소환원제철 기반시설 구축을 추진하고 있으며, 현대제철은 전통 고로가 아닌 전기로 중심으로 철강제품을 생산해 온실가스 감축을 시도하고 있다.

이에 안세창 기후에너지정책실장은 국내 친환경 철강 생산체계 구축 방안을 업계와 함께 논의한다. 포스코와 현대제철의 탄소중립 추진 현황을 듣고, 이를 위한 정부의 저탄소 철강제품 수요 창출 지원 등 건의사항을 수렴할 계획이다.

이어서, 안 실장은 울산의 수소경제 선도기업 어프로티움의 수소 생산과 이산화탄소 포집 공정을 확인한다. 어프로티움은 울산 지역에 약 70km에 달하는 수소 배관망으로 인근의 정유·석유화학 단지에 수소를 공급하여 이들 공정에서의 연료전환을 돕고 있다.

또한, 수소 생산과정에서 발생하는 이산화탄소를 포집·액화하여 반도체 공장에 공급하는 등 ‘탄소 포집·액화(CCU, Carbon Capture & Utilization)’ 사업도 활발히 추진 중이다.

안 실장은 어프로티움과 함께 ‘탄소 포집·액화’ 기반 탈탄소 산업생태계 조성 및 국내 다배출 산업의 탄소감축 가속화를 위한 수소공급 안정화 방안에 대해 의견을 교환할 예정이다. 이후 제이씨케미칼이 지난달 준공한 울산신항의 바이오원료 전처리(PTU)* 공정도 확인한다.

* 바이오원료 전처리(PTU, Pretreatment Unit) : 폐식용유 외 팜부산물·음폐유 등 저급 바이오원료를 고품질 지속가능항공유(SAF) 원료로 정화하는 공정

해당 공정은 정유산업이 바이오원료를 바이오항공유 원료로 활용하여 탄소배출을 줄이기 위해 반드시 필요한 준비 단계다. 제이씨케미칼은 국내외 바이오원료 공급망을 구축해 안정적인 원료조달과 고품질 처리는 물론, 이를 기반으로 바이오디젤 등 친환경 석유대체연료를 직접 생산하는 기업이다. 안 실장은 정유산업 탈탄소화를 위한 바이오원료 확보·연료화 등 전주기 공급망 강화 측면에서 제이씨케미칼의 적극적인 기여를 요청할 계획이다.

안세창 실장은 “다배출 산업의 경쟁력 유지와 탄소감축 병행이 가능한 구조를 위해 정부가 업계의 공정전환에 적극 협력할 것”이며, “수소환원제철, 바이오연료, 탄소 포집·액화 등 핵심 저탄소기술이 산업현장에서 하루빨리 안착할 수 있도록 업계의 기술혁신을 위한 정책 지원을 강화하겠다”라고 밝혔다.

붙임  1. 현장방문 계획.

2. 수소환원제철 개요 및 개발 현황.  끝.

담당 부서	기후에너지환경부 탈탄소녹색산업혁신과	책임자	과 장	윤태근	(044-201-6701)
		담당자	사무관	명지혜	(044-201-6708)

붙임1		현장방문 계획

□ 목적

○ △포스코 수소환원제철, △현대제철 전기로 중심 조강생산, △어프로티움 CCU 사업, △제이씨케미칼 바이오원료 전처리 공정, △고려아연 제련 공정 등 산업 탈탄소 전환 현장 방문

□ 개요

○ (날짜) ’25. 11. 20.(목) 09:30~17:20

○ (장소) 포스코(포항) → 현대제철(포항) → 어프로티움(울산) → 제이씨케미칼(울산) → 고려아연(울산)

○ (참석) 기후에너지정책실장, 탈탄소녹색산업혁신과장, 기후경제과장 등

□ 세부 일정(안)

시간(소요시간)	내 용
09:30~10:30 (60‘)	• 포스코 포항제철소
10:30~11:30 (60’)	• 현대제철 포항공장
12:30∼13:50 (80‘)	• 이동(포항 → 울산)
13:50~14:50 (60’)	• 어프로티움 울산 3공장
14:50~15:00 (10‘)	• 이동(어프로티움 → 제이씨케미칼)
15:00~16:00 (60‘)	• 제이씨케미칼 울산 신항공장
16:00~16:20 (20‘)	• 이동(제이씨케미칼 → 고려아연)
16:20~17:20 (60‘)	• 고려아연 온산제련소

붙임2		수소환원제철 개요 및 개발 현황

□ 수소환원제철 HyREX

ㅇ (개념) 포스코의 파이넥스(FINEX) 유동환원로 기술 기반, 분말 상태 철광석과 수소를 사용하여 쇳물을 제조하는 기술

※ (전통적 석탄원환제철) 환원&용융과정이 모두 ‘고로’에서 일어남
(수소환원제철(HyREX)) 환원-‘환원로’, 용융-‘전기용융로’에서 각각 일어남

ㅇ (장점) ①CO2 배출저감, ②분말상태의 철광석 사용 → 원료확보 용이, 생산원가 경제적, ③유동환원로*는 다단 유동로로 구성되어 추가 열공급 용이

* 수소환원반응은 주변의 열을 흡수하는 반응으로 반응기 내 추가적 열공급 필요
(샤프트로 공정은 한 개의 반응기로 수소환원 시 추가 열공급 불리)

ㅇ (전제조건) 기술 완성 外 대량의 경제적 청정수소 조달 및 인프라 구축, 탄소저감 강재 시장 조성 등

□ 수소환원제철 개발현황

ㅇ (‘24.1월) ‘HyREX추진반’ 및 ‘수소환원제철개발센터’ 출범

ㅇ (‘25.6월) 한국형 수소환원제철 30만톤 실증기술사업 예타 선정

※ 국내 철강산업의 탈탄소 전환을 위한 핵심기술로 수소환원제철 실증기술개발 추진, ’26년 실증사업 시작 → ‘30년 상용화 기술 기반 마련 목표

ㅇ (’25.7월) R&D 강화를 위한 ‘미래철강연구소’ 확대 재편

※ 수소환원제철 기초 연구(Lap Scale 유동환원로 활용 철광석 수소 환원 반응 특성 확인 등)